**ARMOIRE DE REGULATION 1 ZONE**

STANDARD Unipolaire

pour Tubes Radiants

Descriptif

**PRESENTATION**

* Coffret métallique IP55 recouvert d’une peinture époxy.
* Porte avant montée sur charnières et fermant à clé.

En façade :

* Voyants de contrôle :

- 1 x secteur (blanc),

- 1 x marche automatique (vert),

- 1 x marche forcée (jaune).

**FONCTIONS**

* Armoire de régulation 1 zone pour Tubes Radiants.
* Protection unipolaire prévue pour régime de neutre TT.
* Coupure extérieure par interrupteur verrouillable (couleurs normalisées).
* Protection indépendante par fusible à cartouche H.P.C. pour chaque circuit : signalisation, horloge, régulation.
* Protection à fusible à cartouche H.P.C.
* Régulateur de température à 2 points de consigne type INFRACAPT 2010® de marque Gaz Industrie, avec sonde d’ambiance résultante.
* Antigel (ou abaissement) assuré par le régulateur INFRACAPT 2010.
* Programmation par une horloge générale, journalière et hebdomadaire, de type digital avec réserve de marche.
* Marche forcée (régulée) par dérogation de l’horloge par interrupteur à l’intérieur du coffret.
* Signalisation lumineuse en façade.

Armoire conforme aux normes en vigueur (NF C 15-100).