DESTRATIFICATEUR D’AIR A PALES

**DTP**

Descriptif

Destratificateur d’air à pales DTP de marque **Gaz Industrie** esthétique et silencieux

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DTP 90 | DTP 150 |
| Débit d’air | M3/h | 6000 | 10000 |
| Racc. électrique |  | 230 V Mono |
| Niveau sonore | dB(A) | 50 | 52 |
| Poids | kg | 5,2 | 8,2 |

* **Ventilateur axial** à pales métalliques avec traitement anti-corrosion
* **Moteur d’entrainement** IP44 classe 1 – 3 vitesses
* **Boitier de commande** 3 vitesses inclus
* **Faible niveau sonore** assurant confort et discrétion.
* **Eligible** aux Certificats d’économie d’énergies (avec thermostat en option)