DESTRATIFICATEUR

**DTA-4**

Descriptif

Destratificateur d’air caréné DTA de marque **Gaz Industrie** avec ailettes directionnelles et thermostat de destratification.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DTA 3-4 | | DTA 4-4 | | DTA 10-4 |
| Débit d’air | M3/h | 3000 | | 5300 | | 9000 |
| Racc. électrique |  | 230 V Mono | | | | |
| Portée Max | m | 8 | 12 | | 18 | |
| Hauteur d’installation | m | 4-8 | 6-12 | | 10-18 | |
| Niveau sonore | dB(A) | 50 | | 54 | | 62 |
| Poids | kg | 13,5 | | 17 | | 25,5 |

* **Ventilateur axial** à haut rendement avec grille de protection
* **Moteur d’entrainement** à 1 vitesse avec thermostat de destratification
* **Ailettes de soufflage** double déflexion
* **Carrosserie** en acier de forte épaisseuravec 4 points de fixation.
* **Réduction** du temps de préchauffage dans le bâtiment
* **Eligible** aux Certificats d’économie d’énergies