BRASSEUR D’AIR

**DT**

Descriptif

Brasseur d’air DT de marque **Gaz Industrie** esthétique et silencieux, avec soufflage radial.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DT 75 | DT 100 |
| Débit d’air | M3/h | 7500 | 10000 |
| Racc. électrique |  | 230 V Mono | |
| Niveau sonore | dB(A) | 34 | 36 |
| Poids | kg | 10 | 11 |

* **Structure** en polyamide moulé entièrement recyclable
* **Rotor « héli-centrifuge »** spécial en polyamide avec profilé d’optimisation
* **Anneaux de suspension** en partie supérieur.
* **Très faible niveau sonore** assurant confort et discrétion.
* **Eligible** aux Certificats d’économie d’énergies (avec thermostat en option)